北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 水质耗氧量COD速测盒 | | 生产日期 | 2021年03月 |
| 规格型号 | 20次测定用量 | | 有效期至 | 2022年03月 |
| 检测项目 | | 质量要求 | | 检验结果 |
| C号试剂滴加度准确度 | | 0.05ml/滴 | | 0.05ml/滴 |
| D号试剂滴加度准确度 | | 0.05ml/滴 | | 0.05ml/滴 |
| C号试剂浓度 | | 0.01mol/L | | 合格 |
| D号试剂浓度 | | 0.01mol/L | | 合格 |
| A试剂含量，ml/瓶 | | 20±0.2 | | 合格 |
| B试剂含量，ml/瓶 | | 5±0.2 | | 合格 |
| 整批综合判定 | | □合格 □不合格 | | |

报告人： 日期：